   					  	             ФОРМА ТЕХНІЧНОЇ ВІДПОВІДНОСТІ                                               ДОДАТОК B

За номером:  RFQ No. PR 765977
ЛОТ I - Постачання та доставка стандартних меблів і надання супутніх послуг зі збирання та встановлення
	Item No.
	ОПИС ТОВАРІВ/
ТЕХНІЧНІ СПЕЦИФІКАЦІЇ
	
К-ть
	
КОМЕНТАРІ ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ                                                                  *Будь-ласка підтвердіть відповідність технічним специфікаціям або вкажіть відхилення:
Учасник повинен вказати виробника/ модель/опис/номер частини і надати постатейний коментар щодо відповідності запропонованих Товарів і Послуг технічним специфікаціям і вимогам або заявити про відхилення 

	1.
	Стіл-трансформер  430-750*900-1800*900
	7 шт
	[Підтвердьте або вкажіть відхилення, вкажіть марку/ модель/ опис/ номер деталі]

	
	Вироби повинні бути виготовлені відповідно до встановлених технічних вимог щодо матеріалів і розмірів. Готові (серійні) вироби не приймаються.
Розміри (у складеному стані): висота – 430 мм, довжина – 900 мм, ширина – 900 мм.
Розміри (у розкладеному стані): висота – 750 мм, довжина – 1800 мм, ширина – 900 мм.
Колір: білий або аналогічний до білої палітри (кремовий, айворі, бежевий, колір яєчної шкаралупи, перлинний, кістяний, ванільний, алебастровий, лляний).
Матеріал: деревинно-стружкова плита (ДСП) з додатковим поверхневим покриттям, стійким до подряпин.
Окремостояча конструкція з ДСП Kronospan. Білий матеріал: ламінована ДСП Swiss Krono U570 VL Porcelain White (або еквівалент за кольоровою палітрою), товщина – 18 мм.
Механізм трансформації: стіл повинен бути оснащений посиленим механізмом трансформації, що забезпечує легке розкладання та складання. Механізм має бути виготовлений із металу з антикорозійним покриттям та забезпечувати плавне й надійне розкладання/складання столу. Матеріал напрямних – метал товщиною не менше 1,5 мм або еквівалентний за міцністю.
Ніжки столу повинні бути оснащені пластиковими колесами з фіксаторами. Гарантійні зобов'язання мають поширюватися на пластикові колеса (заміна у разі поломки) та елементи механізму трансформації.

Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки
Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів
	
	[Надайте коментар]

	2.
	Стіл круглий білий висота 500 діаметр 800
	1 шт
	[Підтвердьте або вкажіть відхилення, вкажіть марку/ модель/ опис/ номер деталі]

	
	Вироби повинні бути виготовлені відповідно до встановлених технічних вимог щодо матеріалів і розмірів. Готові (серійні) вироби не приймаються.
Розміри: висота – 500 мм, діаметр – 800 мм.

Матеріал стільниці: високоміцна деревинно-стружкова плита (ДСП), колір – білий.

Ніжки: матеріал – метал, колір – чорний.

Конструкція столика повинна передбачати чотири опорні ніжки, рівномірно розташовані для забезпечення стійкості виробу.

Ніжки можуть бути виготовлені з:

натуральної деревини;
металевої труби круглого перерізу діаметром не менше 25 мм;
або комбінації металу та деревини.

Металеві елементи повинні мати захисне антикорозійне покриття (порошкове фарбування або еквівалент).

Конструкція столика повинна витримувати рівномірно розподілене навантаження не менше 30 кг.

Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки
Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів
	
	[Надайте коментар]

	3.
	Стіл офісний 750*2100*900 дуб кам'яний із заокругленнями 36 мм
	2 шт
	[Підтвердьте або вкажіть відхилення, вкажіть марку/ модель/ опис/ номер деталі]

	
	Вироби повинні бути виготовлені відповідно до встановлених технічних вимог щодо матеріалів і розмірів. Готові (серійні) вироби не приймаються.

Розміри: висота – 750 мм, довжина – 2100 мм, ширина – 900 мм, товщина стільниці – 36 мм.

Колір: колір стільниці – 5527 SN Кам’яний дуб.

Матеріал стільниці: деревинно-стружкова плита (ДСП) Kronospan.

Опори столу: металеві, виготовлені з профільної сталевої труби перерізом не менше 60 × 60 мм або еквівалентної за міцністю конструкції. Товщина стінки металу – не менше 3 мм. Колір – чорний.

Примітка: краї стільниці повинні бути заокругленими.

Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки
Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів

	
	[Надайте коментар]

	4.
	Стіл офісний 750*1750*900 дуб кам'яний із заокругленнями 36 мм
	2 шт
	[Підтвердьте або вкажіть відхилення, вкажіть марку/ модель/ опис/ номер деталі]

	
	Вироби повинні бути виготовлені відповідно до встановлених технічних вимог щодо матеріалів і розмірів. Готові (серійні) вироби не приймаються.
Розміри:

висота – 750 мм;
довжина – 1750 мм;
ширина – 900 мм;
товщина стільниці – 36 мм.

Колір: колір стільниці – 5527 SN Кам’яний дуб.

Матеріал стільниці: деревинно-стружкова плита (ДСП) Kronospan.

Опори столу: металеві, виготовлені з профільної сталевої труби перерізом не менше 60 × 60 мм або еквівалентної за міцністю конструкції. Товщина стінки металу – не менше 3 мм. Колір – чорний.

Примітка: краї стільниці повинні бути заокругленими.

Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки
Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів
· 
	
	[Надайте коментар]

	5.
	Стіл офісний 750*1400*600 дуб кам'яний із заокругленнями 36 мм
	1 шт
	[Підтвердьте або вкажіть відхилення, вкажіть марку/ модель/ опис/ номер деталі]

	
	Вироби повинні бути виготовлені відповідно до встановлених технічних вимог щодо матеріалів і розмірів. Готові (серійні) вироби не приймаються.
Розміри:

висота – 750 мм;
довжина – 1400 мм;
ширина – 600 мм;
товщина стільниці – 36 мм.

Колір: колір стільниці – 5527 SN Кам’яний дуб.

Матеріал стільниці: деревинно-стружкова плита (ДСП) Kronospan.

Опори столу: металеві, виготовлені з профільної сталевої труби перерізом не менше 60 × 60 мм або еквівалентної за міцністю конструкції. Товщина стінки металу – не менше 3 мм. Колір – чорний.

Примітка: краї стільниці повинні бути заокругленими.

Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки
Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів

	
	[Надайте коментар]

	6.
	Стіл офісний на 5 опорах 750*1400*600 дуб кам'яний із заокругл.  36 мм
	1 шт
	[Підтвердьте або вкажіть відхилення, вкажіть марку/ модель/ опис/ номер деталі]

	
	Вироби повинні бути виготовлені відповідно до встановлених технічних вимог щодо матеріалів і розмірів. Готові (серійні) вироби не приймаються.
Розміри:

висота – 750 мм;
довжина – 1400 мм;
ширина – 600 мм;
товщина стільниці – 36 мм.

Колір: колір стільниці – 5527 SN Кам’яний дуб.

Матеріал стільниці: деревинно-стружкова плита (ДСП) Kronospan.

Опори столу: 5 металевих опор, виготовлених із профільної сталевої труби перерізом не менше 60 × 60 мм або еквівалентної за міцністю конструкції. Товщина стінки металу – не менше 3 мм. Колір – чорний.

Примітка: краї стільниці повинні бути заокругленими.

Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки
Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів
	
	[Надайте коментар]

	7.
	Стіл офісний на 6 опорах 750*2400*600 дуб кам'яний із заокругл. 36 мм
	1 шт
	[Підтвердьте або вкажіть відхилення, вкажіть марку/ модель/ опис/ номер деталі]

	
	Вироби повинні бути виготовлені відповідно до встановлених технічних вимог щодо матеріалів і розмірів. Готові (серійні) вироби не приймаються.
Розміри:

висота – 750 мм;
довжина – 2400 мм;
ширина – 600 мм;
товщина стільниці – 36 мм.

Колір: колір стільниці – 5527 SN Кам’яний дуб.

Матеріал стільниці: деревинно-стружкова плита (ДСП) Kronospan.

Опори столу: 6 металевих опор, виготовлених із профільної сталевої труби перерізом не менше 60 × 60 мм або еквівалентної за міцністю конструкції. Товщина стінки металу – не менше 3 мм. Колір – чорний.

Примітка: краї стільниці повинні бути заокругленими.

Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки
Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів
	
	[Надайте коментар]

	8.
	Полиця настінна підвісна з кронштейном біла 18*1100*250
	10 шт
	[Підтвердьте або вкажіть відхилення, вкажіть марку/ модель/ опис/ номер деталі]

	
	Колір: білий або аналогічний до білої палітри.

Матеріал: ламінована ДСП Swiss Krono U570 VL Porcelain White (або еквівалент за кольоровою палітрою).

Розміри: довжина – 900 мм, ширина – 250 мм, товщина – 18 мм.

Кронштейн: металевий, білого кольору (кількість – на розсуд виробника меблевої фурнітури).

Важливо: полиця призначена для настінного монтажу.

Опори (кронштейни) для полиці повинні бути виготовлені з металу та призначені для встановлення і надійного кріплення полиць із ламінованої деревинно-стружкової плити (ЛДСП).

Технічні вимоги:

матеріал – сталь або цинковий сплав;
антикорозійне покриття (нікелювання, цинкування або еквівалент);
діаметр монтажного штифта – не менше 5 мм;
надійна фіксація полиці без зміщення під час експлуатації;
несуча здатність комплекту з двох опор – не менше 15 кг рівномірно розподіленого навантаження.

Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки
Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів
	
	[Надайте коментар]

	9.
	Комод для зберігання, чайний, кавовий дуб кам'яний 860*1100*400
	4 шт
	[Підтвердьте або вкажіть відхилення, вкажіть марку/ модель/ опис/ номер деталі]

	
	Вироби повинні бути виготовлені відповідно до встановлених технічних вимог щодо матеріалів і розмірів. Готові (серійні) вироби не приймаються.
Конструкція та матеріал: окремостояча конструкція з ДСП Kronospan. Білий матеріал: ламінована ДСП Swiss Krono U570 VL Porcelain White (або еквівалент за кольоровою палітрою), товщина – 18 мм.

Розміри: висота – 860 мм, довжина – 1100 мм, ширина – 400 мм.

Колір фасадів: білий або аналогічний до білої палітри.

Колір корпусу: 5527 SN Кам’яний дуб або аналогічний до палітри Кам’яний дуб.

Конструктивні особливості: полиці, відділення з дверцятами та 4 висувні шухляди з інтегрованими ручками.

Петлі: меблеві петлі прихованого монтажу для розпашних дверей, з кутом відкривання не менше 110°, оснащені інтегрованим механізмом плавного закривання (доводчиком). Тип кріплення Clip-On або еквівалент, з регулюванням у трьох площинах. Матеріал – сталь з антикорозійним покриттям. Призначені для фасадів із ДСП або МДФ. Ресурс роботи – не менше 80 000 циклів відкривання/закривання. Виробник – Blum або еквівалент.

Система висування: система висування прихованого монтажу повного висування з інтегрованим механізмом плавного закривання (доводчиком), тип Blum TANDEM/TANDEMBOX або еквівалент.

Технічні вимоги:
повне висування шухляд;
плавне та безшумне закривання;
прихований монтаж напрямних;
регулювання фасаду не менше ніж у двох площинах;
ресурс роботи – не менше 80 000 циклів відкривання/закривання;
металеві елементи повинні бути виготовлені зі сталі з антикорозійним покриттям.

Важливо! Цоколь – 100 мм. Уздовж задньої стінки цоколь повинен бути втоплений (зміщений усередину) на 30 мм. Конструкція виробу має забезпечувати щільне прилягання комода до стіни без утворення зазорів, незважаючи на наявність плінтуса.
Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів
	
	[Надайте коментар]

	10.
	Комод для зберігання, чайний, кавовий дуб кам'яний 860*1200*400
	3 штs
	[Підтвердьте або вкажіть відхилення, вкажіть марку/ модель/ опис/ номер деталі]

	
	Вироби повинні бути виготовлені відповідно до встановлених технічних вимог щодо матеріалів і розмірів. Готові (серійні) вироби не приймаються.
Конструкція та матеріал: окремостояча конструкція з ДСП Kronospan. Білий матеріал: ламінована ДСП Swiss Krono U570 VL Porcelain White (або еквівалент за кольоровою палітрою), товщина – 18 мм.

Розміри: висота – 860 мм, довжина – 1200 мм, ширина – 400 мм.

Колір фасадів: білий або аналогічний до білої палітри.

Колір корпусу: 5527 SN Кам’яний дуб або аналогічний до палітри Кам’яний дуб.

Конструктивні особливості: полиці, відділення з дверцятами та 4 висувні шухляди з інтегрованими ручками.

Петлі: меблеві петлі прихованого монтажу для розпашних дверей, з кутом відкривання не менше 110°, оснащені інтегрованим механізмом плавного закривання (доводчиком). Тип кріплення Clip-On або еквівалент, з регулюванням у трьох площинах. Матеріал – сталь з антикорозійним покриттям. Призначені для фасадів із ДСП або МДФ. Ресурс роботи – не менше 80 000 циклів відкривання/закривання. Виробник – Blum або еквівалент.

Система висування: система висування прихованого монтажу повного висування з інтегрованим механізмом плавного закривання (доводчиком), тип Blum TANDEM/TANDEMBOX або еквівалент.

Технічні вимоги:
повне висування шухляд;
плавне та безшумне закривання;
прихований монтаж напрямних;
регулювання фасаду не менше ніж у двох площинах;
ресурс роботи – не менше 80 000 циклів відкривання/закривання;
металеві елементи повинні бути виготовлені зі сталі з антикорозійним покриттям.

Важливо! Цоколь – 100 мм. Уздовж задньої стінки цоколь повинен бути втоплений (зміщений усередину) на 30 мм. Конструкція виробу має забезпечувати щільне прилягання комода до стіни без утворення зазорів, незважаючи на наявність плінтуса.

Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки
Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів
	
	[Надайте коментар]

	11.
	Книжкова шафа 2100*800*300
	4 шт
	[Підтвердьте або вкажіть відхилення, вкажіть марку/ модель/ опис/ номер деталі]

	
	Вироби повинні бути виготовлені відповідно до встановлених технічних вимог щодо матеріалів і розмірів. Готові (серійні) вироби не приймаються.
Розміри: висота – 2300 мм, довжина – 800 мм, ширина – 400 мм.

Колір: білий або аналогічний до білої палітри (кремовий, айворі, бежевий, колір яєчної шкаралупи, перлинний, кістяний, ванільний, алебастровий, лляний).

Матеріал: ламінована ДСП Swiss Krono U570 VL Porcelain White (або еквівалент за кольоровою палітрою), товщина – 18 мм.

Меблева фурнітура: петлі прихованого монтажу для розпашних дверей шафи з кутом відкривання не менше 110°, оснащені інтегрованим механізмом плавного закривання (доводчиком). Тип кріплення Clip-On або еквівалент, з регулюванням у трьох площинах. Матеріал – сталь з антикорозійним покриттям. Призначені для фасадів із ДСП. Ресурс роботи – не менше 80 000 циклів відкривання/закривання. Виробник – Blum або еквівалент.

Конструктивні особливості: відкриті полиці, відділення з дверцятами та полицями, інтегровані ручки.

Важливо! Цоколь – 100 мм. Уздовж задньої стінки цоколь повинен бути втоплений (зміщений усередину) на 30 мм. Конструкція книжкової шафи повинна забезпечувати її щільне прилягання до стіни без утворення зазорів, незважаючи на наявність плінтуса.

Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки
Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів
	
	[Надайте коментар]

	12.
	Книжкова шафа 2300*800*400
	7 шт
	[Підтвердьте або вкажіть відхилення, вкажіть марку/ модель/ опис/ номер деталі]

	
	Вироби повинні бути виготовлені відповідно до встановлених технічних вимог щодо матеріалів і розмірів. Готові (серійні) вироби не приймаються.
Розміри: висота – 2300 мм, довжина – 800 мм, ширина – 400 мм.

Колір: білий або аналогічний до білої палітри (кремовий, айворі, бежевий, колір яєчної шкаралупи, перлинний, кістяний, ванільний, алебастровий, лляний).

Матеріал: ламінована ДСП Swiss Krono U570 VL Porcelain White (або еквівалент за кольоровою палітрою), товщина – 18 мм.

Меблева фурнітура: петлі прихованого монтажу для розпашних дверей шафи з кутом відкривання не менше 110°, оснащені інтегрованим механізмом плавного закривання (доводчиком). Тип кріплення Clip-On або еквівалент, з регулюванням у трьох площинах. Матеріал – сталь з антикорозійним покриттям. Призначені для фасадів із ДСП. Ресурс роботи – не менше 80 000 циклів відкривання/закривання. Виробник – Blum або еквівалент.

Конструктивні особливості: відкриті полиці, відділення з дверцятами та полицями, інтегровані ручки.

Важливо! Цоколь – 100 мм. Уздовж задньої стінки цоколь повинен бути втоплений (зміщений усередину) на 30 мм. Конструкція книжкової шафи повинна забезпечувати її щільне прилягання до стіни без утворення зазорів, незважаючи на наявність плінтуса.

Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки
Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів
	
	[Надайте коментар]

	13.
	Книжкова шафа 2100*900*400
	2 шт
	[Підтвердьте або вкажіть відхилення, вкажіть марку/ модель/ опис/ номер деталі]

	
	Вироби повинні бути виготовлені відповідно до встановлених технічних вимог щодо матеріалів і розмірів. Готові (серійні) вироби не приймаються.
Розміри: висота – 2100 мм, довжина – 900 мм, ширина – 400 мм.

Колір: білий або аналогічний до білої палітри (кремовий, айворі, бежевий, колір яєчної шкаралупи, перлинний, кістяний, ванільний, алебастровий, лляний).

Матеріал: ламінована ДСП Swiss Krono U570 VL Porcelain White (або еквівалент за кольоровою палітрою), товщина – 18 мм.

Меблева фурнітура: петлі прихованого монтажу для розпашних дверей шафи з кутом відкривання не менше 110°, оснащені інтегрованим механізмом плавного закривання (доводчиком). Тип кріплення Clip-On або еквівалент, з регулюванням у трьох площинах. Матеріал – сталь з антикорозійним покриттям. Призначені для фасадів із ДСП. Ресурс роботи – не менше 80 000 циклів відкривання/закривання. Виробник – Blum або еквівалент.

Конструктивні особливості: відкриті полиці, відділення з дверцятами та полицями, інтегровані ручки.

Важливо! Цоколь – 100 мм. Уздовж задньої стінки цоколь повинен бути втоплений (зміщений усередину) на 30 мм. Конструкція книжкової шафи повинна забезпечувати її щільне прилягання до стіни без утворення зазорів, незважаючи на наявність плінтуса.

Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки
Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів
	
	[Надайте коментар]

	14.
	Книжкова шафа 2300*900*400
	2 шт
	[Підтвердьте або вкажіть відхилення, вкажіть марку/ модель/ опис/ номер деталі]

	
	Вироби повинні бути виготовлені відповідно до встановлених технічних вимог щодо матеріалів і розмірів. Готові (серійні) вироби не приймаються.
Розміри: висота – 2300 мм, довжина – 900 мм, ширина – 400 мм.

Колір: білий або аналогічний до білої палітри (кремовий, айворі, бежевий, колір яєчної шкаралупи, перлинний, кістяний, ванільний, алебастровий, лляний).

Матеріал: ламінована ДСП Swiss Krono U570 VL Porcelain White (або еквівалент за кольоровою палітрою), товщина – 18 мм.

Меблева фурнітура: петлі прихованого монтажу для розпашних дверей шафи з кутом відкривання не менше 110°, оснащені інтегрованим механізмом плавного закривання (доводчиком). Тип кріплення Clip-On або еквівалент, з регулюванням у трьох площинах. Матеріал – сталь з антикорозійним покриттям. Призначені для фасадів із ДСП. Ресурс роботи – не менше 80 000 циклів відкривання/закривання. Виробник – Blum або еквівалент.

Конструктивні особливості: відкриті полиці, відділення з дверцятами та полицями, інтегровані ручки.

Важливо! Цоколь – 100 мм. Уздовж задньої стінки цоколь повинен бути втоплений (зміщений усередину) на 30 мм. Конструкція книжкової шафи повинна забезпечувати її щільне прилягання до стіни без утворення зазорів, незважаючи на наявність плінтуса.

Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки
Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів
	
	[Надайте коментар]

	15.
	Стелаж-будиночок 2350*1100*400
	8 шт
	[Підтвердьте або вкажіть відхилення, вкажіть марку/ модель/ опис/ номер деталі]

	
	Вироби повинні бути виготовлені відповідно до встановлених технічних вимог щодо матеріалів і розмірів. Готові (серійні) вироби не приймаються.
Розміри:

висота – 2350 мм;
довжина – 1100 мм;
ширина – 400 мм;
висота від полиці до даху – 600 мм.

Колір: білий або аналогічний до білої палітри (кремовий, айворі, бежевий, колір яєчної шкаралупи, перлинний, кістяний, ванільний, алебастровий, лляний). Крайка – жовта або аналогічна до жовтої палітри.

Крайка: RAL 1016 (жовтий).

Матеріал: ламінована ДСП Swiss Krono U570 VL Porcelain White (або еквівалент за кольоровою палітрою), товщина – 18 мм.

Задня стінка: ламінована ДСП Swiss Krono U570 VL Porcelain White (або еквівалент за кольоровою палітрою), товщина – 18 мм.

Важливо:

Цоколь – 100 мм. Уздовж задньої стінки цоколь повинен бути втоплений (зміщений усередину) на 30 мм. Конструкція стелажа повинна забезпечувати його щільне прилягання до стіни без утворення зазорів, незважаючи на наявність плінтуса.
Стелаж необхідно закріпити до стіни.

Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки
Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів
	
	[Надайте коментар]

	16.
	Декоративна планка для контура будиночків на стінах 5962 мм
	1 шт
	[Підтвердьте або вкажіть відхилення, вкажіть марку/ модель/ опис/ номер деталі]

	
	Ширина: 40 мм.
Товщина: 18 мм.
Матеріал: деревинно-стружкова плита (ДСП).
Колір: 5527 SN Кам’яний дуб.
Загальна довжина: 5962 мм, розподілена на секції відповідно до креслення.

Важливо: виріб призначений для настінного монтажу.

Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки. 
Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів
	
	[Надайте коментар]

	17.
	Робочий стіл 750*1400*700
	1 шт
	[Підтвердьте або вкажіть відхилення, вкажіть марку/ модель/ опис/ номер деталі]

	
	Вироби повинні бути виготовлені відповідно до встановлених технічних вимог щодо матеріалів і розмірів. Готові (серійні) вироби не приймаються.
Розміри: висота – 750 мм, довжина – 1400 мм, ширина – 700 мм.

Розміри тумби: довжина – 350 мм, ширина – 400 мм.
Колір: основний – Кам’яний дуб. Колір опор – чорний.
Матеріали:
Стільниця: деревинно-стружкова плита (ДСП) Kronospan.
Опори столу: металеві, виготовлені з профільної сталевої труби перерізом не менше 60 × 60 мм або еквівалентної за міцністю конструкції. Товщина стінки металу – не менше 3 мм.
Конструктивні особливості: 4 висувні шухляди.
Меблева фурнітура: система висування прихованого монтажу повного висування з інтегрованим механізмом плавного закривання (доводчиком), тип Blum TANDEM / TANDEMBOX або еквівалент.
Технічні вимоги:
повне висування шухляд;
плавне та безшумне закривання;
прихований монтаж напрямних;
регулювання фасаду не менше ніж у двох площинах;
ресурс роботи – не менше 80 000 циклів відкривання/закривання;
металеві елементи повинні бути виготовлені зі сталі з антикорозійним покриттям.
Примітка: краї стільниці повинні бути заокругленими.

Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки. 
Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів
	
	[Надайте коментар]

	18.
	Тумба  для зберігання із шухлядою на замку 600*600*400
	2 шт
	[Підтвердьте або вкажіть відхилення, вкажіть марку/ модель/ опис/ номер деталі]

	
	Вироби повинні бути виготовлені відповідно до встановлених технічних вимог щодо матеріалів і розмірів. Готові (серійні) вироби не приймаються.
Розміри: висота – 600 мм, довжина – 600 мм, ширина – 400 мм.
Колір: колір фасадів – білий. Колір корпусу – 5527 SN Кам’яний дуб.
Матеріал: деревинно-стружкова плита (ДСП) Kronospan. Білий матеріал: ламінована ДСП Swiss Krono U570 VL Porcelain White (або еквівалент за кольоровою палітрою), товщина – 18 мм.

Конструктивні особливості: 3 висувні шухляди, скобоподібні ручки, тумба на колесах, верхня шухляда повинна замикатися на ключ.

Меблева фурнітура: Blum.
Система висування: система висування прихованого монтажу повного висування з інтегрованим механізмом плавного закривання (доводчиком), тип Blum TANDEM / TANDEMBOX або еквівалент.

Технічні вимоги:
повне висування шухляд;
плавне та безшумне закривання;
прихований монтаж напрямних;
регулювання фасаду не менше ніж у двох площинах;
ресурс роботи – не менше 80 000 циклів відкривання/закривання;
металеві елементи повинні бути виготовлені зі сталі з антикорозійним покриттям.

Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки. 
Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів
	
	[Надайте коментар]

	19.
	Шафа для документів із замком біла 2100*900*400
	2 шт
	[Підтвердьте або вкажіть відхилення, вкажіть марку/ модель/ опис/ номер деталі]

	
	Вироби повинні бути виготовлені відповідно до встановлених технічних вимог щодо матеріалів і розмірів. Готові (серійні) вироби не приймаються.
Розміри: висота – 2100 мм, довжина – 900 мм, ширина – 400 мм.
Колір: білий.
Матеріал: ламінована ДСП Swiss Krono U570 VL Porcelain White (або еквівалент за кольоровою палітрою), товщина – 18 мм.

Конструктивні особливості: полиці, дверцята, що замикаються на ключ.
Ручка: скобоподібна, хромована, без гострих кутів.

Меблева фурнітура: петлі прихованого монтажу для розпашних дверей шафи з кутом відкривання не менше 110°, оснащені інтегрованим механізмом плавного закривання (доводчиком). Тип кріплення Clip-On або еквівалент, з регулюванням у трьох площинах. Матеріал – сталь з антикорозійним покриттям. Призначені для фасадів із ДСП або МДФ. Ресурс роботи – не менше 80 000 циклів відкривання/закривання. Виробник – Blum або еквівалент.

Важливо! Цоколь – 100 мм. Уздовж задньої стінки цоколь повинен бути втоплений (зміщений усередину) на 30 мм. Конструкція шафи повинна забезпечувати її щільне прилягання до стіни без утворення зазорів, незважаючи на наявність плінтуса.

Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки
Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів
	
	[Надайте коментар]

	20.
	Шафа для документів  із замком біла 2300*600*400
	2 шт
	[Підтвердьте або вкажіть відхилення, вкажіть марку/ модель/ опис/ номер деталі]

	
	Вироби повинні бути виготовлені відповідно до встановлених технічних вимог щодо матеріалів і розмірів. Готові (серійні) вироби не приймаються.
Розміри: висота – 2300 мм, довжина – 600 мм, ширина – 400 мм.

Колір: білий.

Матеріал: деревинно-стружкова плита (ДСП).

Конструктивні особливості: полиці, дверцята, що замикаються на ключ.

Ручка: скобоподібна, хромована, без гострих кутів.

Меблева фурнітура: петлі прихованого монтажу для розпашних дверей шафи з кутом відкривання не менше 110°, оснащені інтегрованим механізмом плавного закривання (доводчиком). Тип кріплення Clip-On або еквівалент, з регулюванням у трьох площинах. Матеріал – сталь з антикорозійним покриттям. Призначені для фасадів із ДСП або МДФ. Ресурс роботи – не менше 80 000 циклів відкривання/закривання. Виробник – Blum або еквівалент.

Важливо! Цоколь – 100 мм. Уздовж задньої стінки цоколь повинен бути втоплений (зміщений усередину) на 30 мм. Конструкція шафи повинна забезпечувати її щільне прилягання до стіни без утворення зазорів, незважаючи на наявність плінтуса.

Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки
Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів
	
	[Надайте коментар]

	21.
	Шафа для документів  із замком біла 2300*800*400
	6 шт
	[Підтвердьте або вкажіть відхилення, вкажіть марку/ модель/ опис/ номер деталі]

	
	Вироби повинні бути виготовлені відповідно до встановлених технічних вимог щодо матеріалів і розмірів. Готові (серійні) вироби не приймаються.
Розміри: висота – 2300 мм, довжина – 900 мм, ширина – 400 мм.

Колір: білий.

Матеріал: ламінована ДСП Swiss Krono U570 VL Porcelain White (або еквівалент за кольоровою палітрою), товщина – 18 мм.

Конструктивні особливості: полиці, дверцята, що замикаються на ключ.

Ручка: скобоподібна, хромована, без гострих кутів.

Меблева фурнітура: петлі прихованого монтажу для розпашних дверей шафи з кутом відкривання не менше 110°, оснащені інтегрованим механізмом плавного закривання (доводчиком). Тип кріплення Clip-On або еквівалент, з регулюванням у трьох площинах. Матеріал – сталь з антикорозійним покриттям. Призначені для фасадів із ДСП або МДФ. Ресурс роботи – не менше 80 000 циклів відкривання/закривання. Виробник – Blum або еквівалент.

Важливо! Цоколь – 100 мм. Уздовж задньої стінки цоколь повинен бути втоплений (зміщений усередину) на 30 мм. Конструкція шафи повинна забезпечувати її щільне прилягання до стіни без утворення зазорів, незважаючи на наявність плінтуса.

Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки
Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів
	
	[Надайте коментар]

	22.
	Шафа для документів  із замком біла 2300*900*400
	4 штs
	[Підтвердьте або вкажіть відхилення, вкажіть марку/ модель/ опис/ номер деталі]

	
	Вироби повинні бути виготовлені відповідно до встановлених технічних вимог щодо матеріалів і розмірів. Готові (серійні) вироби не приймаються.
Розміри: висота – 2300 мм, довжина – 900 мм, ширина – 400 мм.

Колір: білий.

Матеріал: ламінована ДСП Swiss Krono U570 VL Porcelain White (або еквівалент за кольоровою палітрою), товщина – 18 мм.

Конструктивні особливості: полиці, дверцята, що замикаються на ключ.

Ручка: скобоподібна, хромована, без гострих кутів.

Меблева фурнітура: приховані меблеві петлі для розпашних дверей із кутом відкривання не менше 110°, оснащені інтегрованим механізмом плавного закривання (доводчиком). Тип кріплення Clip-On або еквівалент, з можливістю тривимірного регулювання. Матеріал – сталь з антикорозійним покриттям. Призначені для фасадів із ДСП або МДФ. Ресурс експлуатації – не менше 80 000 циклів відкривання/закривання. Виробник – Blum або еквівалент.

Важливо! Цоколь – 100 мм. Уздовж задньої стінки цоколь повинен бути втоплений (зміщений всередину) на 30 мм. Конструкція шафи повинна забезпечувати її щільне прилягання до стіни без утворення зазорів, незважаючи на наявність плінтуса.

Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки
Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів
	
	[Надайте коментар]

	23.
	Шафа для верхнього одягу біла 2100*900*600
	3 штs
	[Підтвердьте або вкажіть відхилення, вкажіть марку/ модель/ опис/ номер деталі]

	
	Вироби повинні бути виготовлені відповідно до встановлених технічних вимог щодо матеріалів і розмірів. Готові (серійні) вироби не приймаються.
Розміри: висота – 2100 мм, довжина – 900 мм, ширина – 600 мм.

Колір: білий або аналогічний до білої палітри (кремовий, айворі, бежевий, колір яєчної шкаралупи, перлинний, кістяний, ванільний, алебастровий, лляний).

Матеріал: ламінована ДСП Swiss Krono U570 VL Porcelain White (або еквівалент за кольоровою палітрою), товщина – 18 мм.

Конструктивні особливості: 1 полиця, штанга для одягу, 4 гачки.

Ручка: скобоподібна, хромована, без гострих кутів.

Меблева фурнітура: приховані меблеві петлі для розпашних дверей із кутом відкривання не менше 110°, оснащені інтегрованим механізмом плавного закривання (доводчиком). Тип кріплення Clip-On або еквівалент, з можливістю тривимірного регулювання. Матеріал – сталь з антикорозійним покриттям. Призначені для фасадів із ДСП або МДФ. Ресурс експлуатації – не менше 80 000 циклів відкривання/закривання. Виробник – Blum або еквівалент.

Важливо! Цоколь – 100 мм. Уздовж задньої стінки цоколь повинен бути втоплений (зміщений всередину) на 30 мм. Конструкція шафи повинна забезпечувати її щільне прилягання до стіни без утворення зазорів, незважаючи на наявність плінтуса.

Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки
Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів
	
	[Надайте коментар]

	24.
	Шафа для верхнього одягу  із замком біла 2300*600*400
	3 штs
	[Підтвердьте або вкажіть відхилення, вкажіть марку/ модель/ опис/ номер деталі]

	
	Вироби повинні бути виготовлені відповідно до встановлених технічних вимог щодо матеріалів і розмірів. Готові (серійні) вироби не приймаються.
Розміри: висота – 2300 мм, довжина – 600 мм, ширина – 400 мм.

Колір: білий або аналогічний до білої палітри (кремовий, айворі, бежевий, колір яєчної шкаралупи, перлинний, кістяний, ванільний, алебастровий, лляний).

Матеріал: ламінована ДСП Swiss Krono U570 VL Porcelain White (або еквівалент за кольоровою палітрою), товщина – 18 мм.

Конструктивні особливості: 2 полиці, перпендикулярно розташована штанга для одягу, дверцята шафи, що замикаються на ключ.

Ручка: скобоподібна, хромована, без гострих кутів.

Меблева фурнітура: приховані меблеві петлі для розпашних дверей із кутом відкривання не менше 110°, оснащені інтегрованим механізмом плавного закривання (доводчиком). Тип кріплення Clip-On або еквівалент, з можливістю тривимірного регулювання. Матеріал – сталь з антикорозійним покриттям. Призначені для фасадів із ДСП або МДФ. Ресурс експлуатації – не менше 80 000 циклів відкривання/закривання. Виробник – Blum або еквівалент.

Важливо! Цоколь – 100 мм. Уздовж задньої стінки цоколь повинен бути втоплений (зміщений усередину) на 30 мм. Конструкція шафи повинна забезпечувати її щільне прилягання до стіни без утворення зазорів, незважаючи на наявність плінтуса.

Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки
Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів
	
	[Надайте коментар]

	25.
	Шафа для верхнього одягу біла 2300*900*600
	1 шт
	[Підтвердьте або вкажіть відхилення, вкажіть марку/ модель/ опис/ номер деталі]

	
	Вироби повинні бути виготовлені відповідно до встановлених технічних вимог щодо матеріалів і розмірів. Готові (серійні) вироби не приймаються.
Розміри: висота – 2300 мм, довжина – 900 мм, ширина – 600 мм.

Колір: білий або аналогічний до білої палітри (кремовий, айворі, бежевий, колір яєчної шкаралупи, перлинний, кістяний, ванільний, алебастровий, лляний).

Матеріал: ламінована ДСП Swiss Krono U570 VL Porcelain White (або еквівалент за кольоровою палітрою), товщина – 18 мм.

Конструктивні особливості: 2 полиці, штанга для одягу, 4 гачки.

Ручка: скобоподібна, хромована, без гострих кутів.

Меблева фурнітура: приховані меблеві петлі для розпашних дверей із кутом відкривання не менше 110°, оснащені інтегрованим механізмом плавного закривання (доводчиком). Тип кріплення Clip-On або еквівалент, з можливістю тривимірного регулювання. Матеріал – сталь з антикорозійним покриттям. Призначені для фасадів із ДСП або МДФ. Ресурс експлуатації – не менше 80 000 циклів відкривання/закривання. Виробник – Blum або еквівалент.

Важливо! Цоколь – 100 мм. Уздовж задньої стінки цоколь повинен бути втоплений (зміщений усередину) на 30 мм. Конструкція шафи повинна забезпечувати її щільне прилягання до стіни без утворення зазорів, незважаючи на наявність плінтуса.

Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки
Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів
	
	[Надайте коментар]

	26.
	Шафа для верхнього одягу біла 2300*800*400
	1 шт
	[Підтвердьте або вкажіть відхилення, вкажіть марку/ модель/ опис/ номер деталі]

	
	Вироби повинні бути виготовлені відповідно до встановлених технічних вимог щодо матеріалів і розмірів. Готові (серійні) вироби не приймаються.
Розміри: висота – 2300 мм, довжина – 800 мм, ширина – 400 мм.

Колір: білий або аналогічний до білої палітри (кремовий, айворі, бежевий, колір яєчної шкаралупи, перлинний, кістяний, ванільний, алебастровий, лляний).

Матеріал: ламінована ДСП Swiss Krono U570 VL Porcelain White (або еквівалент за кольоровою палітрою), товщина – 18 мм.

Конструктивні особливості: 3 полиці, 10 гачків.

Ручка: скобоподібна, хромована, без гострих кутів.

Меблева фурнітура: Blum.

Важливо! Цоколь – 100 мм. Уздовж задньої стінки цоколь повинен бути втоплений (зміщений усередину) на 30 мм. Конструкція шафи повинна забезпечувати її щільне прилягання до стіни без утворення зазорів, незважаючи на наявність плінтуса.

Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки
Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів
	
	[Надайте коментар]

	27.
	Етажерка для взуття 600*900*300
	3 штs
	[Підтвердьте або вкажіть відхилення, вкажіть марку/ модель/ опис/ номер деталі]

	
	Вироби повинні бути виготовлені відповідно до встановлених технічних вимог щодо матеріалів і розмірів. Готові (серійні) вироби не приймаються.

Розміри: висота – 600 мм, довжина – 900 мм, ширина – 300 мм.

Колір корпусу: 5527 SN Кам’яний дуб або аналогічний до палітри Кам’яний дуб.

Матеріал: деревинно-стружкова плита (ДСП).

Задня стінка: деревинно-стружкова плита (ДСП).

Важливо: тумбу для взуття необхідно закріпити до стіни.

Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки
Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів
	
	[Надайте коментар]

	28.
	Притворна планка 2300*55
	7 шт
	[Підтвердьте або вкажіть відхилення, вкажіть марку/ модель/ опис/ номер деталі]

	
	Попередні розміри: висота – 2300 мм (за потреби з вирізом під плінтус, якщо його демонтаж неможливий), ширина – 55 мм.

Колір: білий.

Матеріал: деревинно-стружкова плита (ДСП).

Увага! Остаточні заміри фальш-планок необхідно виконати після фактичного встановлення меблів у кабінеті психолога. Виготовлення фальш-планок здійснюється за результатами цих замірів. Постачальник повинен передбачити додатковий виїзд спеціаліста для монтажу зазначених елементів.
	
	[Надайте коментар]

	29.
	Притворна планка 2100*55
	1 шт
	[Підтвердьте або вкажіть відхилення, вкажіть марку/ модель/ опис/ номер деталі]

	
	Попередні розміри: висота – 2100 мм (за потреби з вирізом під плінтус, якщо його демонтаж неможливий), ширина – 55 мм.

Колір: білий.
Матеріал: деревинно-стружкова плита (ДСП).
Увага! Остаточні заміри фальш-планок необхідно виконати після фактичного встановлення меблів у кабінеті психолога. Виготовлення фальш-планок здійснюється за результатами цих замірів. Постачальник повинен передбачити додатковий виїзд спеціаліста для монтажу зазначених елементів.
	
	[Надайте коментар]

	ВИМОГИ:
	
	

	Усі Товари та матеріали, що використовуватимуться для виготовлення замовлених Товарів, повинні бути новими, оригінального виробництва, невикористаними, найновішими або поточними моделями, а також включати всі останні покращення в дизайні та матеріалах
	
	[Надайте коментар]

	Пропонувати можна лише продукцію від оригінальних виробників
	
	[Надайте коментар]

	Супутні послуги зі збирання та встановлення:
	
	

	Послуги з монтажу та встановлення меблів повинні бути надані протягом 14 календарних днів після доставки до відповідних чотирьох локацій у Рівненській та Київській областях: 1) вул. Словацького, 3А, м. Рівне; 2) вул. Руслана Дубовця, 2А, смт Рокитне, Рівненська область; 3) вул. Богдана Хмельницького, 12, смт Демидівка, Рівненська область; 4) вул. Каштанова, 4/1А, м. Обухів, Київська область
Деталі див. у додатку 1.
	
	[Надайте коментар]

	Термін Доставки: 
	
	

	Товари мають бути доставлені протягом 90 календарних днів, бажано, але не пізніше 120 днів із моменту отримання Замовлення на закупівлю від ОБСЄ, включаючи час, необхідний для отримання дозволу на експорт/ліцензії, якщо це потрібно. Товари призначені для дарування. У разі необхідності кінцевий сертифікат користувача буде підписаний Бенефіціаром. Бенефіціарами є місцеві соціальні центри, регіональні або муніципальні органи влади
	
	[Надайте коментар]

	Умови Доставки:
	
	

	[bookmark: _Hlk235455794]Умови доставки:    DDP Рівненська та Київська області (чотири локації), Україна, включно з розвантаженням.
[bookmark: _Hlk235455822]Доставка, монтаж та встановлення товарів здійснюватиметься в Україні, у чотирьох локаціях у Рівненській та Київській областях: 1) вул. Словацького, 3А, м. Рівне; 2) вул. Руслана Дубовця, 2А, смт Рокитне, Рівненська область; 3) вул. Богдана Хмельницького, 12, смт Демидівка, Рівненська область; 4) вул. Каштанова, 4/1А, м. Обухів, Київська область. Деталі див. у Додатку.
	
	[Надайте коментар]

	Гарантія:
	
	

	Товари повинні бути покриті стандартними умовами гарантії виробника, починаючи з дати доставки, якщо інше не зазначено в технічних вимогах, але не менше одного року з дати доставки
	
	[Надайте коментар]


  
Ім'я та підпис уповноваженого представника Компанії: _________________
[печатка]

























ЛОТ II – Постачання та доставка нестандартних меблів і надання супутніх послуг зі збирання та встановлення

	Item No.
	ОПИС ТОВАРІВ/
ТЕХНІЧНІ СПЕЦИФІКАЦІЇ
	
К-ть
	
КОМЕНТАРІ ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ                                                                  *Будь-ласка підтвердіть відповідність технічним специфікаціям або вкажіть відхилення:
Учасник повинен вказати виробника/ модель/опис/номер частини і надати постатейний коментар щодо відповідності запропонованих Товарів і Послуг технічним специфікаціям і вимогам або заявити про відхилення 

	1
	Диван 640*2500*800
	5 шт
	[Підтвердьте або вкажіть відхилення, вкажіть марку/ модель/ опис/ номер деталі]

	
	Розміри: висота – 640 мм, довжина – 2500 мм, ширина – 900 мм.

Колір: сірий або аналогічний до сірої палітри (сріблястий, шиферний, попелястий, олов'яний, димчастий, бетонний, сталевий, перлинно-сірий, голубино-сірий тощо).
Важливо: модульний диван для зручного занесення до приміщення. М'які широкі підлокітники.
Вимоги до конструкції: каркас дивана повинен бути виготовлений із багатошарової фанери товщиною не менше 15 мм. М'які елементи сидіння та спинки повинні бути виконані з пінополіуретану (ППУ) щільністю не менше 25–30 кг/м³.

Вимоги до матеріалів:
задня частина дивана повинна бути обтягнута тією ж основною оббивною тканиною, що й основна конструкція;
внутрішній чохол із захищеним доступом до наповнювача;
знімний зовнішній чохол (придатний для машинного прання);
нетоксичні матеріали як чохла, так і наповнювача;
придатність для комерційного використання;
легкість очищення;
антимікробні властивості;
підвищена зносостійкість;
зовнішній чохол із двошарової тканини;
щільність тканини – не менше 270 г/м²;
тканина повинна бути стійкою до накопичення статичної електрики;
стійкість до стирання за тестом Martindale – не менше 100 000 циклів.

Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки
Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів
	
	[Надайте коментар]

	2.
	Диван 640*2000*800
	2 шт
	[Підтвердьте або вкажіть відхилення, вкажіть марку/ модель/ опис/ номер деталі]

	
	Розміри: висота – 640 мм, довжина – 2000 мм, ширина – 900 мм.
Колір: сірий або аналогічний до сірої палітри (сріблястий, шиферний, попелястий, олов'яний, димчастий, бетонний, сталевий, перлинно-сірий, голубино-сірий тощо).
Важливо: модульний диван для зручного занесення до приміщення. М'які широкі підлокітники.
Вимоги до конструкції: каркас дивана повинен бути виготовлений із багатошарової фанери товщиною не менше 15 мм. М'які елементи сидіння та спинки повинні бути виконані з пінополіуретану (ППУ) щільністю не менше 25–30 кг/м³.

Вимоги до матеріалів:
задня частина дивана повинна бути обтягнута тією ж основною оббивною тканиною, що й основна конструкція;
внутрішній чохол із захищеним доступом до наповнювача;
знімний зовнішній чохол (придатний для машинного прання);
нетоксичні матеріали як чохла, так і наповнювача;
придатність для комерційного використання;
легкість очищення;
антимікробні властивості;
підвищена зносостійкість;
зовнішній чохол із двошарової тканини;
щільність тканини – не менше 270 г/м²;
тканина повинна бути стійкою до накопичення статичної електрики;
стійкість до стирання за тестом Martindale – не менше 100 000 циклів.

Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки
Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів
	
	[Надайте коментар]

	3.
	Диван в зону очікування 880*2000*(750-800)
	1 шт
	[Підтвердьте або вкажіть відхилення, вкажіть марку/ модель/ опис/ номер деталі]

	
	Розміри: висота – 880 мм, довжина – 2000 мм, ширина – 750–800 мм.
Колір: сірий.
Матеріал оббивки: текстиль (м'яке фактурне плетіння типу льону).
Каркас: металевий, чорного кольору, з м'якими підлокітниками.
Технічні вимоги:
· нетоксичні матеріали (як оббивки, так і наповнювача);
· придатність для комерційного використання;
· легкість очищення;
· антимікробні властивості;
· підвищена зносостійкість.

Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки
Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів
	
	[Надайте коментар]

	4.
	Диван в зону очікування 880*1500*(750-800)
	2 шт
	[Підтвердьте або вкажіть відхилення, вкажіть марку/ модель/ опис/ номер деталі]

	
	Розміри: висота – 880 мм, довжина – 1500 мм, ширина – 750–800 мм.
Колір: сірий.
Матеріал оббивки: текстиль (м'яке фактурне плетіння типу льону).
Каркас: металевий, чорного кольору, з м'якими підлокітниками.
Технічні вимоги:
· нетоксичні матеріали (як оббивки, так і наповнювача);
· придатність для комерційного використання;
· легкість очищення;
· антимікробні властивості;
· підвищена зносостійкість.

Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки
Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів
	
	[Надайте коментар]

	5.
	Крісло-мішок розмір XXL
	19 шт
	[Підтвердьте або вкажіть відхилення, вкажіть марку/ модель/ опис/ номер деталі]

	
	Розмір: XXL.

Кольори: синій, жовтий, сірий або аналогічні до відповідних кольорових палітр.

Матеріал зовнішнього чохла: нейлон Oxford (брезентова тканина, що широко використовується у громадських просторах).

Вага: 2–3 кг.

Конструктивні особливості:
внутрішній чохол із захищеним доступом до наповнювача;
знімний зовнішній тканинний чохол із матеріалів на основі бавовни або поліестеру, покритих воском або полівінілхлоридом (PVC), що забезпечує водонепроникність, довговічність та можливість машинного прання;
наповнювач – гранули пінополістиролу (нетоксичні та гіпоалергенні);
зручна ручка для перенесення;
подвійні шви з армованою ниткою;
безпечний для дітей.

Максимальне навантаження: 150 кг.

Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки
Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів
	9 блакитний, 6 жовтий, 4 срий
	[Надайте коментар]

	6.
	Крісло-мішок для дошкільнят розмір S
	14 шт
	[Підтвердьте або вкажіть відхилення, вкажіть марку/ модель/ опис/ номер деталі]

	
	Розмір: S (малий), для дітей дошкільного віку.

Кольори: синій, жовтий, сірий або аналогічні до відповідних кольорових палітр.

Матеріал зовнішнього чохла: нейлон Oxford (брезентова тканина, що широко використовується у громадських просторах).

Вага: 2–3 кг.

Конструктивні особливості:

внутрішній чохол із захищеним доступом до наповнювача;
знімний зовнішній тканинний чохол із матеріалів на основі бавовни або поліестеру, покритих воском або полівінілхлоридом (PVC), що забезпечує водонепроникність, довговічність та можливість машинного прання;
наповнювач – гранули пінополістиролу (нетоксичні та гіпоалергенні);
зручна ручка для перенесення;
подвійні шви з армованою ниткою;
безпечний для дітей.

Максимальне навантаження: 100 кг.
Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки
Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів
	7 блакитний, 5 зелений, 2 помаранч
	[Надайте коментар]

	7.
	Пуф 400*400
	3 шт
	[Підтвердьте або вкажіть відхилення, вкажіть марку/ модель/ опис/ номер деталі]

	
	Розміри: висота – 400 мм, діаметр – 400 мм.

Колір: зелений.

Наповнювач: безпечний для дітей.

Матеріал оббивки:

щільна тканина, що не накопичує статичну електрику;
придатна для комерційного використання;
легка в очищенні;
має антимікробні властивості;
характеризується підвищеною зносостійкістю;
стійка до накопичення статичної електрики;
стійкість до стирання за тестом Martindale – не менше 100 000 циклів.
Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки
Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів
	3 зелений
	[Надайте коментар]

	8.
	Декоративні подушки 400*400
	19 шт
	[Підтвердьте або вкажіть відхилення, вкажіть марку/ модель/ опис/ номер деталі]

	
	Розміри: 400 × 400 мм.
Кольори: світло-блакитний, жовтий.

Технічні вимоги:
знімний зовнішній чохол, придатний для машинного прання;
нетоксичні та гіпоалергенні матеріали (як чохла, так і наповнювача);
придатність для комерційного використання;
легкість очищення;
антимікробні властивості;
підвищена зносостійкість;
тканина повинна бути стійкою до накопичення статичної електрики.
Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки
Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів
	8 блакитний, 11 жовтий
	[Надайте коментар]

	9.
	Стілець  для відвідувачів  850*530*560
	2 шт
	[Підтвердьте або вкажіть відхилення, вкажіть марку/ модель/ опис/ номер деталі]

	
	Розміри: висота – 850 мм, довжина – 530 мм, ширина – 560 мм.

Колір: бірюзовий (або аналогічний до відповідної кольорової палітри).

Технічні вимоги:

нетоксичні матеріали (як оббивки, так і наповнювача);
придатність для комерційного використання;
легкість очищення;
антимікробні властивості;
підвищена зносостійкість;
щільність тканини – не менше 270 г/м²;
тканина повинна бути стійкою до накопичення статичної електрики.

Матеріал оббивки: текстиль (м'яке фактурне плетіння типу льону).

Матеріал каркаса: метал, без гострих кутів.

Конструктивні особливості: м'які підлокітники.

Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки
Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів
	
	[Надайте коментар]

	10.
	Стілець  для відвідувачів  820*570*580
	2 шт
	[Підтвердьте або вкажіть відхилення, вкажіть марку/ модель/ опис/ номер деталі]

	
	Розміри: висота – 820 мм, довжина – 570 мм, ширина – 580 мм.
Колір: бірюзовий (або аналогічний до відповідної кольорової палітри).
Технічні вимоги:
· нетоксичні матеріали (як оббивки, так і наповнювача);
· придатність для комерційного використання;
· легкість очищення;
· антимікробні властивості;
· підвищена зносостійкість;
· щільність тканини – не менше 270 г/м²;
· тканина повинна бути стійкою до накопичення статичної електрики.
Матеріал оббивки: текстиль (м'яке фактурне плетіння типу льону).
Матеріал каркаса: метал, без гострих кутів.
Конструктивні особливості: м'які підлокітники.

Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки
Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів
	
	[Надайте коментар]

	11.
	Офісний стілець поворотний 840*610*490-490
	2 шт
	[Підтвердьте або вкажіть відхилення, вкажіть марку/ модель/ опис/ номер деталі]

	
	Розміри: висота – 840 мм, ширина – 610 мм.
Розмір сидіння: 490 × 490 мм.
Висота підлокітників від підлоги: 530 мм.

Колір: бежевий та жовтий.
Колір основи (хрестовини): чорний.
Матеріал оббивки: текстиль.

Технічні вимоги:
нетоксичні матеріали (як оббивки, так і наповнювача);
придатність для комерційного використання;
легкість очищення;
антимікробні властивості;
підвищена зносостійкість;
функція обертання на 360°.

Матеріали каркаса: метал та фанера.
Конструктивні особливості: м'які підлокітники.

Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки
Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів
	
	[Надайте коментар]

	12.
	Офісний стілець поворотний 500*430*430-400
	1 шт
	[Підтвердьте або вкажіть відхилення, вкажіть марку/ модель/ опис/ номер деталі]

	
	Розміри: висота – 500 мм, ширина – 430 мм.
Розмір сидіння: 430 × 400 мм.
Висота підлокітників від підлоги: 600 мм.

Колір: бежевий та жовтий.
Колір основи (хрестовини): чорний.
Матеріал оббивки: текстиль.

Технічні вимоги:
нетоксичні матеріали (як оббивки, так і наповнювача);
придатність для комерційного використання;
легкість очищення;
антимікробні властивості;
підвищена зносостійкість;
функція обертання на 360°.

Матеріали каркаса: метал та фанера.
Конструктивні особливості: м'які підлокітники.

Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки
Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів
	
	[Надайте коментар]

	13.
	Садова гойдалка 2050*2200*1630
	1 шт
	[Підтвердьте або вкажіть відхилення, вкажіть марку/ модель/ опис/ номер деталі]

	
	Колір: синій.
Труба: діаметр – 60 мм.
Розміри (±100 мм): висота – 2050 мм, довжина – 2200 мм, ширина – 1630 мм.
Розміри сидіння: довжина – 1800 мм, ширина – 555 мм.
Конструкція: посилений металевий каркас із безпечною конструкцією.
Покриття: порошкове фарбування.

Тент: водовідштовхувальний, забезпечує захист від дощу та ультрафіолетового випромінювання.
Основа сидіння: металева сітка.

Наповнювач матраца: матеріал, що пропускає воду, швидко висихає, не гниє, не пліснявіє та тривалий час зберігає свою форму.

Вимоги до матеріалу оббивки:
стійкість до дощу, плісняви та забруднень;
приємна на дотик тканина;
висока зносостійкість;
стійкість до вигорання під впливом сонячного світла.

Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки
Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів
	
	[Надайте коментар]

	14.
	Комплект розкладних дерев'яних вуличних меблів - 2 стільця і стіл
	16 наборів
	[Підтвердьте або вкажіть відхилення, вкажіть марку/ модель/ опис/ номер деталі]

	
	Розміри столу: висота – 730 мм, довжина – 650 мм, ширина – 600 мм.

Розміри стільця: висота – 850 мм, довжина сидіння – 400 мм, ширина сидіння – 350 мм.
Матеріал: міцна, вологостійка деревина з якісною обробкою поверхні, безпечна для дітей.
Колір: світле дерево.
Конструктивні особливості: складний стіл і складні стільці.

Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки
Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів
	
	[Надайте коментар]

	15.
	Дитячий столик і стільчик "Ведмедик"
	32 наборів
	[Підтвердьте або вкажіть відхилення, вкажіть марку/ модель/ опис/ номер деталі]

	
	Форма: прямокутна.

Стіл (розміри): висота – 460 мм, довжина – 600 мм, ширина – 450 мм.
Колір: білий або аналогічний до білої палітри (кремовий, айворі, бежевий, колір яєчної шкаралупи, перлинний, кістяний, ванільний, алебастровий, лляний) у поєднанні з кольором дуба або аналогічним до палітри дуба.
Матеріал: натуральна деревина (масив) та МДФ.
Покриття: екологічно безпечна фарба.

Стілець (розміри): висота сидіння від підлоги – 260 мм; ширина – 260 мм; глибина – 240 мм.

Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки
Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів
	
	[Надайте коментар]

	16.
	Стілець висота 820 мм спинка 460*525 сидіння 460*525   
	42 шт
	[Підтвердьте або вкажіть відхилення, вкажіть марку/ модель/ опис/ номер деталі]

	
	Кольори: білий, зелений, сірий (або аналогічні до відповідних кольорових палітр).
Матеріал сидіння: полікарбонат. 
УВАГА! Не допускається використання поліпропілену.

Максимальне навантаження: до 120 кг.

Модель: ASTER RL WOOD, виробник AMF, або еквівалент із матеріалом сидіння, технічні характеристики якого не поступаються зазначеним, зокрема за показниками довговічності, міцності на згин та кручення.
Розміри:
•	висота – 820 мм;
•	розміри спинки (В × Ш) – 410 × 460 мм;
•	розміри сидіння (Ш × Г) – 460 × 525 мм.

Матеріал каркаса: метал, деревина.

Фурнітура: кріпильні елементи стільця повинні бути надійними та забезпечувати можливість самостійного складання за допомогою базового інструменту, що постачається в комплекті.

Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки	
Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів
	12 білий, 10 сірий, 11 жовтий, 9 зелений
	[Надайте коментар]

	17.
	Столик 470-600*510
	3 шт
	[Підтвердьте або вкажіть відхилення, вкажіть марку/ модель/ опис/ номер деталі]

	
	Форма: кругла. Розміри: діаметр – від 470 до 600 мм, висота – 510 мм.

Колір: чорний або аналогічний до чорної палітри (антрацитовий, графітовий, шиферний, оніксовий, ебеновий, кольору нічного неба, вугільний, обсидіановий, карбоновий тощо).

Матеріал: сталь. Покриття: порошкове фарбування.

Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки
Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів
	
	[Надайте коментар]

	18
	М'яка підлога-пазл, дитячий килимок
	320 шт
	[Підтвердьте або вкажіть відхилення, вкажіть марку/ модель/ опис/ номер деталі]

	
	Колір: сірий, жовтий (або аналогічні до відповідних кольорових палітр).
Розмір одного елемента-пазла: 500 × 500 мм.
Товщина килимка: 10 мм.
Тип з'єднання: пазлове («ластівчин хвіст»).
Щільність: 80 кг/м³.
Матеріал: нетоксичний.

Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки.
Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів
	
	[Надайте коментар]

	19.
	Декоративна хмаринка з дощиком (фотозона)
	8 шт
	[Підтвердьте або вкажіть відхилення, вкажіть марку/ модель/ опис/ номер деталі]

	
	Розміри: 650 × 370 мм.

Колір: жовтий (RAL 1016) з білим контуром; синій (RAL 5005) з білим контуром.

Краплі дощу: срібляста полімерна плівка.

Монтаж: настінне кріплення.

Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки.
Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів
	
	[Надайте коментар]

	20.
	Декоративна хмаринка синя і жовта
	2 шт
	[Підтвердьте або вкажіть відхилення, вкажіть марку/ модель/ опис/ номер деталі]

	
	Матеріал: МДФ. Розміри: 560 × 340 мм.

Колір: жовтий (RAL 1016) з білим контуром;
синій (RAL 5005) з білим контуром.

Монтаж: настінне кріплення.

Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки.
Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів
	
	[Надайте коментар]

	21.
	Відкрита вішалка для верхнього одягу Тваринка 1100*900*18
	3 шт
	[Підтвердьте або вкажіть відхилення, вкажіть марку/ модель/ опис/ номер деталі]

	
	Колір: 5527 SN Кам’яний дуб.

Матеріал: ДСП Kronospan.
Матеріал гачків – метал (порошкове фарбування)

Розміри:
висота – 1400 мм;
довжина – 900 мм;
товщина – 18 мм.
Ширина гачка приблизно 100 мм.

Комплектація:
5 металевих гачків (верхній ряд) для дорослих;
5*2 дитячих металевих гачків (нижній ряд) у формі тварин, пташок, комах тощо.

Увага: вішалку необхідно закріпити на стіні!

Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки
Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів
	
	[Надайте коментар]

	22.
	Відкрита вішалка для верхнього одягу 1100*600*18
	1 шт
	[Підтвердьте або вкажіть відхилення, вкажіть марку/ модель/ опис/ номер деталі]

	
	Колір: 5527 SN Stone Oak (кам’яний дуб).
Матеріал: ДСП Kronospan.

Розміри:
висота – 1100 мм;
довжина – 600 мм;
товщина – 18 мм.

Комплектація:
3 металеві гачки.

Важливо: вішалку необхідно закріпити на стіні.

Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки
Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів
	
	[Надайте коментар]

	23.
	Відкрита вішалка для верхнього одягу 1400*900*18
	1 шт
	[Підтвердьте або вкажіть відхилення, вкажіть марку/ модель/ опис/ номер деталі]

	
	Колір: білий. Матеріал: ДСП (DSP), ламінована ДСП Swiss Krono U570 VL Porcelain White (або аналогічна за відповідною кольоровою палітрою), товщина 18 мм.

Розміри: 
висота – 1400 мм;
довжина – 900 мм;
товщина – 18 мм.

Комплектація: 10 металевих гачків.

Важливо: вішалку необхідно закріпити на стіні.

Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки
Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів
	
	[Надайте коментар]

	24.
	Органайзер білий 900*900
	4 шт
	[Підтвердьте або вкажіть відхилення, вкажіть марку/ модель/ опис/ номер деталі]

	
	Матеріал: метал. Колір: білий.
Розміри: висота – 1000 мм; довжина – 1500 мм.

Комплектація / Особливості:

40 затискачів;
10 тримачів для фотографій;
3 чек-листи «Місячні цілі»;
2 кошики;
2 полиці;
кріплення для дошки настрою (mood board).

Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки.
Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів
	
	[Надайте коментар]

	25.
	Крейдяна  дошка 1000*1500
	3 шт
	[Підтвердьте або вкажіть відхилення, вкажіть марку/ модель/ опис/ номер деталі]

	
	Розмір дошки: висота – 1000 мм; довжина – 1200 мм.

Поверхня: призначена для малювання крейдою.
Колір поверхні: графітовий.
Колір рамки: жовтий RAL 1016.

Технічні вимоги:
поверхня, стійка до стирання та легка в очищенні;
дошка в міцній алюмінієвій рамці із безпечними пластиковими кутами.

Важливо: дошку необхідно закріпити на стіні, передбачити 4 точки кріплення.

Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки.
Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів
	
	[Надайте коментар]

	26.
	Настінний 3-D годинник
	4 шт
	[Підтвердьте або вкажіть відхилення, вкажіть марку/ модель/ опис/ номер деталі]

	
	Тип механізму: кварцовий (батарейки входять до комплекту).
Діаметр: 90 см.
Колір: чорний.
Форма: кругла.
Матеріал: пластик.

Важливо: годинник необхідно закріпити на стіні.

Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки.
Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів
	
	[Надайте коментар]

	27.
	Карта України 2000*1350
	1 шт
	[Підтвердьте або вкажіть відхилення, вкажіть марку/ модель/ опис/ номер деталі]

	
	Конструкція: настінна.

Розміри: 2000 × 1350 мм.

Матеріал: деревина.

Важливо: необхідно закріпити на стіні.

Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки.
· Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів
	
	[Надайте коментар]

	28.
	Карта України 2500*1670
	2 шт
	[Підтвердьте або вкажіть відхилення, вкажіть марку/ модель/ опис/ номер деталі]

	
	Конструкція: настінна.

Розміри: 2500 × 1670 мм.

Матеріал: деревина.

Важливо: необхідно закріпити на стіні.

Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки.
Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів
	
	[Надайте коментар]

	ВИМОГИ:
	
	

	Усі Товари та матеріали, що використовуватимуться для виготовлення замовлених Товарів, повинні бути новими, оригінального виробництва, невикористаними, найновішими або поточними моделями, а також включати всі останні покращення в дизайні та матеріалах
	
	[Надайте коментар]

	Пропонувати можна лише продукцію від оригінальних виробників
	
	[Надайте коментар]

	Супутні послуги зі збирання та встановлення:
	
	

	Послуги з монтажу та встановлення меблів повинні бути надані протягом 14 календарних днів після доставки до відповідних чотирьох локацій у Рівненській та Київській областях: 1) вул. Словацького, 3А, м. Рівне; 2) вул. Руслана Дубовця, 2А, смт Рокитне, Рівненська область; 3) вул. Богдана Хмельницького, 12, смт Демидівка, Рівненська область; 4) вул. Каштанова, 4/1А, м. Обухів, Київська область
Деталі див. у додатку 1.
	
	[Надайте коментар]

	Термін Доставки: 
	
	

	Товари мають бути доставлені протягом 90 календарних днів, бажано, але не пізніше 120 днів із моменту отримання Замовлення на закупівлю від ОБСЄ, включаючи час, необхідний для отримання дозволу на експорт/ліцензії, якщо це потрібно. Товари призначені для дарування. У разі необхідності кінцевий сертифікат користувача буде підписаний Бенефіціаром. Бенефіціарами є місцеві соціальні центри, регіональні або муніципальні органи влади
	
	[Надайте коментар]

	Умови Доставки:
	
	

	Умови доставки:    DDP Рівненська та Київська області (чотири локації), Україна, включно з розвантаженням.
Доставка, монтаж та встановлення товарів здійснюватиметься в Україні, у чотирьох локаціях у Рівненській та Київській областях: 1) вул. Словацького, 3А, м. Рівне; 2) вул. Руслана Дубовця, 2А, смт Рокитне, Рівненська область; 3) вул. Богдана Хмельницького, 12, смт Демидівка, Рівненська область; 4) вул. Каштанова, 4/1А, м. Обухів, Київська область. Деталі див. у Додатку.
	
	[Надайте коментар]

	Гарантія:
	
	

	Товари повинні бути покриті стандартними умовами гарантії виробника, починаючи з дати доставки, якщо інше не зазначено в технічних вимогах, але не менше одного року з дати доставки
	
	[Надайте коментар]



Ім'я та підпис уповноваженого представника Компанії: _________________
[печатка]
